**数粒传感器技术指标**

一、基本技术指标：

1、无盲区检测精度大于等于2mm。

2、检测速度单通道大于2000粒/分钟。

3、检测药粒截面积大小。

4、检测药粒长度。

5、故障报警提示。

二、增强技术指标

1、自动测光和动态补光功能。

2、支持modbus RS485通讯协议、modbus tcp/ip通讯协议。

3、提供不少于16个输入和24个输出点。

4、易于安装维护。